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Instrucciones para la elaboración de la prueba
1.- Responde silenciosamente en forma clara y concisa.
2.- Comienza con las preguntas fáciles.
3.- Cuida la ortografía y caligrafía.
4.- No se permite pedir prestados útiles escolares durante la prueba. 
5.- Sólo debes entregar la prueba cuando el profesor te la pida. 
6.- Está prohibida cualquier forma de comunicación con tus compañeros, de ser así, se te anulará la prueba.
7.- Se anulará la prueba en caso de no seguir instrucciones y/o normas durante la misma.
 8.- Debes permanecer sentado durante todo el transcurso de la prueba. 
9.- Revisa cuidadosamente toda la prueba antes de entregar.
10.- No se levante de su computadora asignada, hasta que termine y sea corregida.

1. Al operar el Brazo Mecánico Hidráulico del proyecto, ¿qué principio físico explica que la presión ejercida sobre el agua en una jeringa se transmita con igual intensidad para mover la estructura?
[  ] A) Efecto Joule
[  ] B) Principio de Pascal
[  ] C) Tercera Ley de Newton
[  ] D) Fuerza de Lorentz
2. En la Micro Motocicleta, la energía eléctrica de la batería se transforma en energía mecánica rotacional en el eje motriz. ¿Qué fenómeno físico genera el campo magnético necesario para interactuar con los imanes internos?
[  ] A) La conducción térmica del soporte refractario
[  ] B) El flujo de corriente continua por las bobinas de cobre
[  ] C) La incompresibilidad de un fluido en reposo
[  ] D) La liberación de aire comprimido a través de una válvula

3. Durante el funcionamiento de la Cocina Artesanal, parte de la energía cinética de los electrones se transforma en calor debido a los choques con los átomos del material. ¿Cómo se denomina este fenómeno?
[  ] A) Principio de Pascal
[  ] B) Transmisión por engranajes
[  ] C) Efecto de Lorentz
[  ] D) Efecto Joule
4. Al liberar la válvula del Carrito de Botella de Agua con Aire, el flujo de aire sale expulsado con fuerza hacia atrás, empujando el chasis hacia adelante. ¿Cuál principio físico se evidencia directamente?
[  ] A) Arquitectura de Entrada, Procesamiento y Salida
[  ] B) Tercera Ley de Newton (Acción y Reacción)
[  ] C) Conversión de energía electromagnética en rotacional
[  ] D) Principio de conservación de la incompresibilidad
5. En el proyecto, el Robot Automatizado con WeDo 2.0 captura datos por sensores de distancia o inclinación, los procesa en el Smart Hub y actúa mediante motores. ¿A qué concepto corresponde este flujo lógico?
[  ] A) Efecto Joule en conductores refractarios
[  ] B) Multiplicación de la fuerza hidráulica analógica
[  ] C) Arquitectura de Sistemas Cibernéticos (Entrada, Procesamiento y Salida)
[  ] D) Economía circular y ecodiseño refractario
6. Cuando diseñas y simulas prototipos interactivos en Tinkercad Circuitos antes de construirlos físicamente, ¿cuál es la principal ventaja técnica para el análisis de fallas en campo?
[  ] A) Evitar la programación secuencial y condicional
[  ] B) Verificar la continuidad eléctrica y diagnosticar cortocircuitos sin dañar componentes reales
[  ] C) Aumentar automáticamente la presión hidráulica de los actuadores
[  ] D) Sustituir por completo las leyes físicas de Newton por bloques de diseño

7. Si estás desarrollando un reto de robótica autónoma en Open Roberta, ¿cuál es la función de emplear bloques condicionales "si... entonces" combinados con lecturas de sensores?
[  ] A) Calentar la resistencia para generar el efecto Joule de forma masiva
[  ] B) Almacenar energía potencial elástica dentro del motor de corriente continua
[  ] C) Permitir que el robot modifique su comportamiento en base a los obstáculos detectados en el entorno
[  ] D) Disminuir la relación de torque mediante poleas analógicas
8. Para organizar los resultados de calibración y pruebas de campo de los 5 prototipos, necesitas resumir grandes volúmenes de datos numéricos en filas y columnas independientes. ¿Qué herramienta de Excel es la adecuada?
[  ] A) Un soporte visual refractario
[  ] B) Una válvula de escape neumática
[  ] C) Tablas Dinámicas
[  ] D) Bloques de programación condicional
9. Al presentar los proyectos en la Feria Tecnológica, deseas construir un Dashboard interactivo en Power BI para los evaluadores. ¿Cuál es el propósito principal de este panel interactivo?
[  ] A) Visualizar indicadores de forma centralizada y gráfica para facilitar la toma de decisiones y el análisis del proyecto
[  ] B) Servir como aislante de la transferencia térmica por conducción
[  ] C) Almacenar el agua incompresible necesaria para las jeringas receptoras
[  ] D) Eliminar la arquitectura de salida de los sensores del Smart Hub
10. En el contexto de la economía circular evaluada en la Matriz de Aprendizajes Clave, ¿qué competencia demuestra un estudiante al diseñar el chasis del Carrito de Aire con una botella de plástico desechada?
[  ] A) Programación secuencial autónoma
[  ] B) Aislamiento por radiación electromagnética
[  ] C) Calibración de pérdidas de presión hidráulica
[  ] D) Ecodiseño y Sostenibilidad
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